**Załącznik nr 1**

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH

FORMULARZ

.......................................

.......................................
.......................................
(pieczęć Wykonawcy)

**Kierownik MGSPZOZ**

**w Staszowie**

**O F E R T A CENOWA**

**dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

**wykonanie ogrodzenia wokół budynku MGSPZOZ Staszów oraz remont zadaszenia na odpady - WOZ w Kurozwękach, ul. Kościelna 2**

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres zamówienia**  | **ilość** | **Cena netto [zł]** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto [zł]** |
| 1. Wykonanie ogrodzenia wokół budynku MGSPZOZ Staszów – WOZ w Kurozwękach, ul. Kościelna 2:
* demontaż istniejącego ogrodzenia 89 mb;
* spawanie do 28 słupków po 3 szt. uchwytów do montażu drutu;
* czyszczenie i pomalowanie 28 szt. słupków podkładem oraz dwukrotne pomalowanie farbą nawierzchniową kolor antracyt;
* ogrodzenie z siatki z drutu stalowego z powłoką PCV na istniejących słupkach wys. 1,50 o długości 70 mb, kolor antracyt;
* ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o długości 20 mb,, kolor antracyt, gr druta fi 5, wysokość 133cm;
* brama stalowa dwuskrzydłowa panelowa o wymiarach 4,00x1,40- 1 szt., kolor antracyt;
* furtka o wymiarach 1,20 x 1,40 cm - 1szt, kolor antracyt;
* furtka o wymiarach 1,20 x 1,33 cm - 1szt, kolor antracyt;
1. Remont zadaszenia na odpady – WOZ w Kurozwękach, ul. Kościelna 2:
* demontaż istniejącego ogrodzenia zasieku na odpady;
* spawanie do 4 szt. słupków po 3 szt. uchwytu do drutu;
* czyszczenie i pomalowanie 4 szt. słupków podkładem oraz dwukrotne pomalowanie farbą nawierzchniową, kolor antracyt;
* wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m – 5 mb, kolor antracyt;
* utwardzenie podłoża płytkami chodnikowymi z demontażu na pojemnik z odpadami i przyległym placem o powierzchni około 15m2 na podsypce piaskowej;
* utwardzenie podjazdu od ulicy Opatowskiej około 20m2 z kruszywa dolomitowego 0-63 o grubości 10 cm po zagęszczeniu.
 | 1 |  |  |  |

Łączne wynagrodzenie ofertowe netto ……………………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………...…………………………………………………… złotych).

Łączne wynagrodzenie ofertowe brutto ……………………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………...…………………………………………………… złotych).

1. Do niniejszego formularza dołączamy szczegółowy kosztorys, w oparciu o który jest wyliczone wynagrodzenie ofertowe.
2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowyw miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Inne ustalenia: ..............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Podpisano

............................................................

*( upoważniony przedstawiciel)*

dnia, ...............................................